py2exeで実行形式を作成する手順

python .\setup.py py2exe
を実行してdist\に実行環境を作成する
サンプル用の簡易モニタのバイナリH8S_kernel_2128.motもコピーする
dist\にH8S2128用のブートプログラムprotA_2128.motをコピーする
(ついでにソースツリーH8Sboot_nonAもコピーしとく)
dist\をh8wrt\にリネームする

ZIPで固める(約7MB) h8wrt.zip




実行の手順
h8wrt.zipを解凍し，できたh8wrt\ディレクトリに移動する。
ブートモードで起動したF-ZTAT版H8S2128をCOM0に接続しておく。
.\h8wrt.exe -d COM0 protA_2128.mot H8S_kernel_2128.motとやれば
簡易モニタが書き込める。

簡易モニタはクリスタルを18.432MHz前提でSCI0上で115200bps接続で使用する

